帆船競賽‧船隻丈量表

(雙人國際420型)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 丈量日期 |  年 月 日 | 丈量時間 |  時 分報到檢查 |
| 參賽單位 |  | 組 別 | □公開 □男子組 □女子組 |
| 帆 號 |  |
| 職 稱 | 選手姓名 | 身份證號 | 出生年月日 |
| 舵手 |  |  |  |
| 航員 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 | 檢 查 項 目 | 標 準 合 格 規 範 | 登 錄打V或說明 |
| 1-1 | 船身 ─ ICA 認證貼牌 plaque | 認證貼牌序號『 』 | 登記,蓋戳印 |
| 1-2 | 船身 ─ 廠商出廠序號builder's plaque | 船身序號號碼『 』 |
| 2-1 | 主帆帆號 □1. 『 』  主帆用於女子比賽時，應展示有紅色菱形狀(其對角線最少需 250mm) | □2.可用縣市代號為字首帆號  或 420 總會認證之序列帆號 □3.每字需高３０公分(含)以上,  每字間距 6.0 公分以上 □4.如用 TPE 國家代號,其字首與帆 號需同一字型及紅色顏色 | 登記 |
| 2-2 | 主帆 | □1.認證釦或貼片 Sail Button/Sticker『 』 | 蓋戳印 |
| □2. 10.25 ㎡ |
| 2-3 | 主帆帆骨 ─ 四支帆骨 | 一支長帆骨(上)、三支短帆骨(下) |  |
| 2-4 | 桅杆 ─ 位置記號 | 1.Lower point height 1160 mm (Max.) 2.Mast limit marks width 10 mm (Min.) 3.Upper point height from lower point 4900 mm (Max.) | 用尺量, 位置記號 需具固定 |
| 3 | 前帆(Headsail) | □1.認證釦或貼片 Sail Button/Sticker『 』 | 蓋戳印 |
| □2. 2.80 ㎡ □3.最多帆後緣(Leech)三個帆骨袋 |
| 4-1 | 袋帆 (國碼選項) □1.帆號『 』 | □2.顏色特徵『 』 | 蓋戳印 |
| □3.帆底(Foot)長最大 2220 mm. □4. 8.83 ㎡ |
| 4-2 | 袋帆撐桿 | 最長 1,750 mm、鋁製材質 | 蓋戳印 |
| 5 | 帆桁(Boom)外側點位置記號 | 1.Outer point distance 2400 mm(Max.) 2.Boom limit mark width 10 mm(Min.) | 位置記號 |
| 6 | 主帆索滑輪組 | 4 個單獨滑輪 Four single-sheave blocks | 檢查 4:1 |
| 7 | Tensioning system for the headsail halyard. | 2 blocks with a max. of six sheaves and one cleat. 2 組滑輪最多 6 洞 | 檢查 |
| 8 | kicking strap - One kicking strap of rope and/or stainless steel wire | with a maximum of five single-sheave blocks. And 1 cleat w/o moving parts | 最多5個單獨滑輪及1個止繩座 |
| 9 | 浮式拖船繩 | 最短 8 公尺長 & 直徑 8mm |  |
| 10 | 船身重(不含 帆, 拖船繩) | 最輕 100 Kgs. |  |
| 11 | 選手用助浮衣 | 需合宜的尺寸規格 |  |
| 總結：□合格 □不合格 □准予補檢丈量 (需於時間內，告之需於： 時 分前，何地報到補檢) □其他 |

 說明：丈量依次檢查需有總結,如補丈時需另用新表,只列補檢查項目,並同各表冊。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 報 到 組報到及發丈量表 | 2 丈 量 組簽章速送回 | 3 報 到 組登記檢查合格 | 4 紀 錄 組輸入造冊 | 5 紀 錄 組留檔備查 |
|  |  |  |  |  |